Příloha č. 1 SoD
TECHNICKÉ ZADÁNÍ
Oprava střechy skladu OOPP

1. Předmět díla
Předmětem díla je oprava střešní krytiny budovy skladu OOPP v Plzeňské teplárenské, a.s., areálu Teplárna. Oprava bude zhotovitelem realizována formou dodávky „na klíč“.
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Zhotovitel zajistí v rámci dodávky „na klíč“ především následující činnosti:
1. [bookmark: _Hlk113268887][bookmark: _Hlk223954284][bookmark: _Hlk223954070]Vypracování postupu prací pro provádění díla. 
2. Vybudování zařízení staveniště po dobu provádění díla, po dokončení jeho likvidaci a úklid.
3. Vlastní provedení stavebních prací dle tohoto Technického zadání a SoD.
4. Celkovou koordinaci dodávek, prací a služeb v rámci provádění díla.
5. Dokončení díla v souladu se smlouvou a v termínech uvedených ve smlouvě.
6. Předání dokumentace skutečného provedení.
7. Likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací na své náklady a nebezpečí provádí zhotovitel.

2. Stávající stav
Stávající stav střešní krytiny je nevyhovující.

3. [bookmark: _GoBack]Nový požadovaný stav
Přesná plocha opravované střechy bude zaměřena při prohlídce.
Objednatel požaduje opravu střešní krytiny minimálně v následujícím rozsahu:
· Vhodná oprava a úprava povrchu střechy pro pokládku hydroizolační vrstvy.
· Pokládka vhodného druhu nové hydroizolační vrstvy s ohledem na:
· vhodné zaizolování kolem vystupujících ocelových konstrukcí,
· odolnost proti mechanickému poškození,
· tloušťku vrstvy min. 5 mm,
· odolnost proti UV záření,
· klimatické podmínky dané lokality,
· chemickou odolnost,
· nízkou paropropustnost vodních par,
· požární bezpečnost dle druhu provozu v objektu,
· lepenka použitá na ostatních střechách ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR.
· Vytažení lepenky k okrajům stěn a olemování.
· Zachování stávajícího spádu střechy pro odvodnění.
· Vyčištění odtokového žlabu.
Přístřešek nad rampou:
· Výměna trapézových plechů za nové.
· Provedení nové vodorovné konstrukce pod trapézovými plechy. Stávající je z původních dřevěných trámů.

4. Požadavky na provádění díla
Kompletní oprava bude realizovaná formou dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu se smlouvou, Technickým zadáním a zhotovitelem vypracovaným postupem prací.
Zhotovitel bude provádět stavební činnosti způsobem neomezujícím provoz skladu objednatele.
Před zahájením prací zhotovitel vytyčí a označí staveniště v souladu s pravidly BOZP.
Pro veškeré činnosti bude zhotovitel využívat pouze prostory objednatelem předané a k danému účelu určené.
Po dobu prací zhotovitel umožní přístup provozního i technického personálu objednatele do prostoru staveniště k obsluze stávajícího zařízení a skladu.
Pracovníci zhotovitele nebudou manipulovat s nepředaným zařízením objednatele.
Zhotovitel bude průběžně udržovat pořádek a po ukončení prací zajistí řádný úklid staveniště a případných dotčených částí provozu objednatele.
Vést řádným způsobem stavební deník.
Kompletní zařízení staveniště zajišťuje v rámci předmětu díla zhotovitel.
Elektrickou energii nezbytnou pro provedení díla dává objednatel k dispozici zhotoviteli protiplněním.
Ostrahu zařízení staveniště, včetně předaného pracoviště zajišťuje na své náklady, riziko a nebezpečí zhotovitel.

5. Předání díla
Předání bude uskutečněno po ukončení stavebních prací, úklidu staveniště.
Dílo musí plnit veškeré požadované vlastnosti a funkce v souladu s dobrou inženýrskou praxí a příslušnými ustanoveními smlouvy a dílo v době předání je prosté vad a nedodělků.
[bookmark: _Hlk223954862][bookmark: _Hlk223954011]
6. Přílohy
1. Dokumentace střechy
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