Příloha č. 1 SoD
TECHNICKÉ ZADÁNÍ
Oprava fasády skladu OOPP

1. Předmět díla
Předmětem díla je obnova fasády a stavebních prvků v obvodovém plášti budovy skladu OOPP v Plzeňské teplárenské, a.s., areálu Teplárna. Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky „na klíč“.
Zhotovitel zajistí v rámci dodávky „na klíč“ především následující činnosti:
1. [bookmark: _Hlk113268887]Vypracování projektové dokumentace včetně grafického návrhu barevného řešení a předložení objednateli k připomínkování.
2. Vybudování zařízení staveniště po dobu provádění díla, po dokončení jeho likvidaci a úklid.
3. Vlastní provedení stavebních prací dle tohoto Technického zadání a SoD.
4. Celkovou koordinaci dodávek, prací a služeb v rámci provádění díla.
5. Dokončení díla v souladu se smlouvou a v termínech uvedených ve smlouvě.
6. Předání dokumentace skutečného provedení.
7. Likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací na své náklady a nebezpečí provádí zhotovitel.

2. Stávající stav
Stávající výměníková stanice byla vystavěna v roce 1974. Dále byly provedeny stavební úpravy v roce 1996. Její technický stav je poplatný době a působení povětrnostních vlivů.
[bookmark: _Hlk189810093][image: ]
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3. Nový požadovaný stav
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci včetně grafického návrhu barevného řešení dle požadavků objednatele a v rozsahu tohoto Technického zadání. Objednatel projektovou dokumentaci včetně grafického návrhu barevného řešení připomínkuje a po zapracování připomínek je projektová dokumentace připravena k realizaci.
Objednatel požaduje stavební úpravy minimálně v následujícím rozsahu:
Stěny:
· Okopat nesoudržný obklad podezdívky, vyspravit a doplnit stěny, vyrovnat nalepením extrudovaným polystyrenem, povrchová úprava Mozaiková omítka – MARMOLIT.
· Provést sanaci všech stěn – nahodit opadané plochy, praskliny mechanicky zpevnit a zajistit, pak zatmelit pružným tmelem, Perlinka + lepidlo, provést barevnou povrchovou úpravu fasády Silikon / Akrylátová omítka zatíraná (RAL 7045) šedá.
Výplně:
· Vrata velká – provést opravu, odstranění rzi a starých nátěrů a nový nátěr barvou.
· Nové kování do všech dveří.
· Nové dveře levé včetně zárubní (110 cm).
· Výplň kolem nových dveří zpevnit/vystavět novou.
· Okna luxfery – očistit a opravit spáry mezi luxferami.
· Odvětrání – provést opravu, odstranění rzi a starých nátěrů a nový nátěr barvou.
· [bookmark: _Hlk156887700]Parapety vyměnit.
· Otvory po zapuštěných vypínačích zarovnat s fasádou.
Rampa přední a zadní:
· Okopat nesoudržný obklad podezdívky, vyspravit a doplnit stěny, vyrovnat nalepením extrudovaným polystyrenem, povrchová úprava Mozaiková omítka – MARMOLIT.
· Pochozí plochu vyspravit, provést uzavírací nátěr. Kraje schodů a rampy opatřit bezpečnostním žlutočerným nátěrem.

Kovové prvky opravit, zbavit rzi a natřít barvou – zábradlí, konstrukce přístřešku nad rampou.
Nepotřebné kovové prvky na fasádě odstranit.
Barevné řešení bude odsouhlaseno po předání zhotovitelem zpracovaných barevných pohledů na stavbu – projektová dokumentace stavby. Odstíny barev budou dohodnuty před zpracováním barevného řešení.

4. Požadavky na provádění díla
Kompletní oprava bude realizovaná formou dodávky “na klíč“ a bude provedena v souladu se smlouvou, připomínkovanou projektovou dokumentací včetně grafického návrhu barevného řešení.
Zhotovitel bude provádět stavební činnosti způsobem neomezujícím provoz skladu objednatele.
Před zahájením prací zhotovitel vytyčí a označí staveniště v souladu s pravidly BOZP.
Pro veškeré činnosti bude zhotovitel využívat pouze prostory objednatelem předané a k danému účelu určené.
Po dobu prací zhotovitel umožní přístup provozního i technického personálu objednatele do prostoru staveniště k obsluze skladu.
Pracovníci zhotovitele nebudou manipulovat s nepředaným majetkem objednatele.
Zhotovitel bude průběžně udržovat pořádek v okolí skladu a po ukončení prací zajistí řádný úklid staveniště a případných dotčených částí provozu objednatele.
Vést řádným způsobem stavební deník.
Kompletní zařízení staveniště zajišťuje v rámci předmětu díla zhotovitel.
Elektrickou energii nezbytnou pro provedení díla dává objednatel k dispozici zhotoviteli protiplněním v rámci možností příkonu do objektu skladu.
Ostrahu zařízení staveniště, včetně předaného pracoviště zajišťuje na své náklady, riziko a nebezpečí zhotovitel.

5. Předání díla
Předání bude uskutečněno po ukončení stavebních prací, úklidu staveniště, předání dokumentace skutečného provedení a dodávkové dokumentace (katalogové listy použitého materiálu) dokončeného díla elektronicky a papírově 2x, kterou objednatel před konečným předáním připomínkuje. Dílo musí plnit veškeré požadované vlastnosti a funkce v souladu s dobrou inženýrskou praxí a příslušnými ustanoveními smlouvy a dílo v době předání je prosté vad a nedodělků.

6. Přílohy
1. podélný řez I I
2. pohledy
3. příčný řez II II
4. půdorys 0
5. půdorys střechy
6. půdorys základů

Zpracoval: Jakub Klein
Dne: 23.7.2026
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